常见问题与解决方案

1. 升级完设备后开始实时数据，会出现255值情况

这是刚初始化过程无效数据，过滤即可

1. 音量设定设置范围1-8